{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["表10.2.2-1 招标工程量清单封面","表10.2.2-2 招标工程量清单扉页","表10.2.2-11 编制说明","表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与","表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与","表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建","表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与","表10.2.2-22 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰】","表10.2.2-23 材料（工程设备）暂估单价表【房屋建筑","表10.2.2-24 专业工程暂估价表【房屋建筑与装饰】","表10.2.2-25 专项技术措施暂估价表【房屋建筑与装饰】","表10.2.2-26 计日工表【房屋建筑与装饰】","表10.2.2-27 总承包服务费计价表【房屋建筑与装饰】"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表10.2.2-1 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,0,2,3],[3,0,3,3]]}
["【表10.2.2-1】"]
[null,"穿鼻岛二期配件仓库",null,"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[null,"招  标  人："]
[null,null,"(单位盖章)"]
[null,"造价咨询人："]
[null,null,"(单位盖章)"]
[null,null," 年  月  日"]

{"sheet":"表10.2.2-2 招标工程量清单扉页","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5]]}
["【表10.2.2-2】",null,"穿鼻岛二期配件仓库",null,null,"工程"]
[null,null,"招标工程量清单"]
[]
["招  标  人：",{"$nulls":3},"造价咨询人："]
[null,"(单位盖章)",{"$nulls":4},"(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人：",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人："]
[null,"(签字或盖章)",{"$nulls":4},"(签字或盖章)"]
["编  制  人：",{"$nulls":3},"复  核  人："]
[null,"(造价人员签字盖专用章)",{"$nulls":4},"(造价工程师签字盖专用章)"]
["编 制 时 间：",{"$nulls":3},"复 核 时 间："]

{"sheet":"表10.2.2-11 编制说明","index":2,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"merged":[[3,0,3,2]]}
["【表10.2.2-11】"]
[null,"编 制 说 明"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库",null,"第  1  页  共  1  页"]
["一、工程概况：\n1、工程地点：浙江宁波。\n2、建筑面积：该项目为单层仓库，檐高7m，总建面约572m2。\n3、结构形式：钢结构。\n4、预算范围：施工图设计范围内的土建结构，钢结构，楼地面工程。   \n \n二、编制依据：\n1、2024.6.13版《穿鼻岛二期配件仓库》施工图设计文件（电子图）及相关图集、施工规范等。\n2、2013版《建设工程工程量清单计价规范》。\n \n三、清单说明：\n1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。\n2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不仅限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。\n3、本工程量清单依据清单计价规范规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。\n4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。\n5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。\n6、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。\n7、项目施工过程中清表、杆线迁移及保护相关事项、垃圾清运、构件拆除、外运和现场临时用水、用电接引费用等相关措施及安全文明费用本清单内未单列项包含在综合单价中，投标人综合考虑自行报价。\n8、本清单所列措施项目仅供参考，投标人应根据自行编制的施工组织设计文件结合自身企业的实际情况，可自行增补措施项，但不得删减原有项目。\n9、钢结构的综合单价包含但不限于材料费、加工制作与运输费、除锈及除锈漆、安装费、损耗、吊装机械及二次搬运等一切费用，防火涂料、涂层费用另计。\n10、总承包服务费：总包无条件配合，投标人报价综合考虑，不单独列项。\n11、本工程楼地面回填碎石按就地取材计算，不计主材费，只计施工费。"]

{"sheet":"表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与","index":3,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[30,0,30,1]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位工程招标控制价费用表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：","第  1  页  共  1  页"]
["序号","名称","计算公式","金额（元）","备注"]
["1","分部分项工程费","∑（分部分项工程数量×综合单价）",null,"见表 10.2.2-16"]
["1.1","其中：人工费+机械费","∑分部分项（人工费+机械费）"]
["2","措施项目费"]
["2.1","施工技术措施项目","∑（技术措施工程数量×综合单价）",null,"见表 10.2.2-16"]
["2.1.1","其中：人工费+机械费","∑技措项目（人工费+机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目","按实际发生项之和进行计算",null,"见表 10.2.2-20"]
["2.2.1","其中：安全文明施工基本费",null,null,"见表 10.2.2-20"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额","3.1.1+3.1.2+3.1.3",null,"见表 10.2.2-21"]
["3.1.1","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表 10.2.2-22"]
["3.1.2","优质工程增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表 10.2.2-22"]
["3.1.3","其他暂列金额","按招标文件规定额度列计",null,"见表 10.2.2-22"]
["3.2","暂估价","3.2.1+3.2.2+3.2.3",null,"见表 10.2.2-21"]
["3.2.1","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)",null,"见表 10.2.2-23"]
["3.2.2","专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表 10.2.2-24"]
["3.2.3","专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表 10.2.2-25"]
["3.3","计日工","∑计日工（暂估数量×综合单价）",null,"见表 10.2.2-21"]
["3.4","施工总承包服务费","3.4.1+3.4.2",null,"见表 10.2.2-21"]
["3.4.1","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）",null,"见表 10.2.2-27"]
["3.4.2","甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额",null,"见表 10.2.2-27"]
["4","规费","计算基数×费率"]
["5","增值税","计算基数×费率"]
[]
[]
[]
[]
["招标控制价合计",null,"1+2+3+4+5"]

{"sheet":"表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与","index":4,"n_rows":97,"n_cols":12,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,8,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[17,0,17,6],[18,0,18,7],[18,8,18,11],[19,0,19,11],[20,0,20,2],[20,3,20,7],[20,8,20,11],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,21,10],[21,11,23,11],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,22,10],[32,0,32,6],[33,0,33,7],[33,8,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[35,8,35,11],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[36,5,38,5],[36,6,36,10],[36,11,38,11],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,37,10],[41,0,41,6],[42,0,42,7],[42,8,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[44,8,44,11],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,2,47,2],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[45,6,45,10],[45,11,47,11],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,46,10],[50,0,50,6],[51,0,51,7],[51,8,51,11],[52,0,52,11],[53,0,53,2],[53,3,53,7],[53,8,53,11],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[54,4,56,4],[54,5,56,5],[54,6,54,10],[54,11,56,11],[55,6,56,6],[55,7,56,7],[55,8,55,10],[59,0,59,6],[60,0,60,7],[60,8,60,11],[61,0,61,11],[62,0,62,2],[62,3,62,7],[62,8,62,11],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,3],[63,4,65,4],[63,5,65,5],[63,6,63,10],[63,11,65,11],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[64,8,64,10],[73,0,73,6],[74,0,74,7],[74,8,74,11],[75,0,75,11],[76,0,76,2],[76,3,76,7],[76,8,76,11],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[77,2,79,2],[77,3,79,3],[77,4,79,4],[77,5,79,5],[77,6,77,10],[77,11,79,11],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[78,8,78,10],[95,0,95,6],[96,0,96,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 1 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"穿鼻岛二期配件仓库"]
[null,null,"砌筑工程"]
[1,"010401001001","砖基础","1.砖品种、规格、强度等级:MU15粉煤灰烧结实心砖\n2.基础类型:砖基础\n3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆\n4.防潮层材料:20厚1:2水泥砂浆防潮层","m3",10.54]
[null,null,"混凝土及钢筋混凝土工程"]
[2,"010501001001","垫层","1.混凝土种类:泵送商品混凝土\n2.混凝土强度等级:C15","m3",9.95]
[3,"010404001002","垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚毛石砼\n2.混凝土强度等级:C15","m3",12.02]
[4,"010501003001","独立基础","1.混凝土种类:泵送商品混凝土\n2.混凝土强度等级:C30","m3",44.83]
[5,"010502001001","矩形柱","1.混凝土种类:泵送商品混凝土\n2.混凝土强度等级:C30","m3",3.89]
[6,"010503001001","基础梁","1.混凝土种类:泵送商品混凝土\n2.混凝土强度等级:C30","m3",9.94]
[7,"010507007001","其他构件","1.构件的类型:柱脚灌浆\n2.混凝土种类:泵送商品混凝土\n3.混凝土强度等级:C30","m3",3.69]
[8,"010515001001","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ10以内","t",1.465]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 2 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[9,"010515001002","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12","t",0.023]
[10,"010515001003","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ18","t",3.045]
[11,"010515001004","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ20","t",1.697]
[12,"010515001005","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ22","t",2.17]
[13,"010515001006","砌体加筋","1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ10以内","t",0.024]
[14,"Z010515011001","钢筋连接","1.钢筋类型、规格:直径22mm\n2.接头形式:直螺纹","个",36]
[null,null,"金属结构工程"]
[15,"010603001001","实腹钢柱","1.柱类型:H型钢柱\n2.钢材品种、规格:Q355B\n3.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价\n4.防火要求:不小于2.5小时\n5.钢构件表面除锈后用两道红丹打底\n6.含依附于钢柱上的连接板、加劲板等\n7.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","t",5.441]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 3 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[16,"010604001001","钢梁","1.梁类型:H型钢梁\n2.钢材品种、规格:Q355B\n3.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价\n4.安装高度:详见设计图纸\n5.防火要求:不小于1.5小时\n6.钢构件表面除锈后用两道红丹打底\n7.含依附于钢梁上的连接板、加劲板等\n8.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","t",4.008]
[17,"010605001001","钢板楼板","1.钢材品种、规格:HV-200压型钢板屋面\n2.钢板厚度:不低于0.5mm\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.在墙面、屋面板转角、檐口、屋脊、山墙等收边处,需采用扁铁或角钢压条固定\n5.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","m2",459.46]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 4 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[18,"010605001002","钢板楼板","1.钢材品种、规格:HV-200聚酯采光板屋面\n2.钢板厚度:不低于0.5mm\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.在墙面、屋面板转角、檐口、屋脊、山墙等收边处,需采用扁铁或角钢压条固定\n5.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","m2",68.07]
[19,"010605002001","钢板墙板","1.钢材品种、规格:HV-200压型钢板\n2.钢板厚度、复合板厚度:不低于0.5mm\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.在墙面、屋面板转角、檐口、屋脊、山墙等收边处,需采用扁铁或角钢压条固定\n5.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","m2",570.03]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 5 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[20,"010605002002","钢板墙板","1.钢材品种、规格:HV-200聚酯采光板\n2.钢板厚度、复合板厚度:不低于0.5mm\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.在墙面、屋面板转角、檐口、屋脊、山墙等收边处,需采用扁铁或角钢压条固定\n5.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","m2",79.97]
[21,"010606001001","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:Q235B\n2.安装高度:详设计图纸\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.防火要求:不少于1小时\n5.包含屋面及墙面系杆、支撑、拉条\n6.钢构件表面除锈后用两道红丹打底\n7.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","t",4.459]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 6 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[22,"010606002001","钢檩条","1.钢材品种、规格:Q235B\n2.安装高度:详设计图纸\n3.螺栓种类:综合考虑，满足设计要求\n4.防火要求:不少于1小时\n5.包含屋面及墙面檩条、隅撑、门框柱、门框梁等\n6.钢构件表面除锈后用两道红丹打底\n7.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","t",13.41]
[23,"010516001001","预埋锚栓","1.螺栓种类:Q235B\n2.规格:M39\n3.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","套",60]
[24,"010516001002","预埋锚栓","1.螺栓种类:Q235B\n2.规格:M20\n3.其它:其它未明之处详见设计图纸，满足设计及验收要求","套",8]
[25,"010516002001","预埋铁件","1.钢材种类:Q345\n2.规格:详见设计图纸","t",0.812]
[26,"Z010606014001","高强螺栓","1.规格、型号:M20\n2.强度性能等级:10.9级摩擦型高强度螺栓","套",120]
[27,"Z010606014002","高强螺栓","1.规格、型号:M36\n2.强度性能等级:花蓝螺栓","套",8]
[28,"010803001001","金属卷帘（闸）门","1.门代号及洞口尺寸：3.6m*4m\n2.门材质：不锈钢\n3.启动装置品种、规格：电动","樘",2]
["本页小计"]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 7 页  共 7 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"楼地面装饰工程"]
[29,"011101003001","细石混凝土楼地面","1.找平层厚度、砂浆配合比:150厚C25混凝土随捣随抹平，内配Φ8@200双向钢筋\n2.250厚级配碎石垫层，压实度95%以上\n3.100厚C15混凝土找平层\n4.铺一道PE防潮膜，塘渣夯实，要求压实度达到95%以上","m2",452.8]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建","index":5,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[2,8,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[22,0,22,6],[23,0,23,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,null,"标段：",{"$nulls":4},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"模板工程"]
[1,"011702001001","基础","1.基础类型:垫层模板\n2.类型:综合考虑","m2",39.88]
[2,"011702001002","基础","1.基础类型:基础模板\n2.类型:综合考虑","m2",75.43]
[3,"011702002001","矩形柱","1.类型:综合考虑","m2",16.99]
[4,"011702005001","基础梁","1.梁截面形状:详见设计图纸\n2.类型:综合考虑","m2",66.24]
[null,null,"脚手架工程"]
[5,"011701001001","综合脚手架","1.建筑结构形式:钢结构\n2.檐口高度:7m","m2",571.63]
[null,null,"垂直运输"]
[6,"011703001001","垂直运输","1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构\n2.建筑物檐口高度、层数:7m","m2",571.63]
[7,"011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称:汽车吊","台次",1]
[null,null,"运输费"]
[]
[]
[]
[]
[]
["本页小计"]
["合   计"]

{"sheet":"表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与","index":6,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,2],[36,0,36,1]]}
["【表10.2.2-21】"]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：","第 1 页 共 1 页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备注"]
["1","暂列金额",null,"明细详见表10.2.2-22"]
["1.1","标化工地增加费",null,"明细详见表10.2.2-22"]
["1.2","优质工程增加费",null,"明细详见表10.2.2-22"]
["1.3","其他暂列金额",null,"明细详见表10.2.2-22"]
["2","暂估价"]
["2.1","材料（工程设备）暂估价（结算价）","- ","明细详见表10.2.2-23"]
["2.2","专业工程暂估价（结算价）",null,"明细详见表10.2.2-24"]
["2.3","专项技术措施暂估价",null,"明细详见表10.2.2-25"]
["3","计日工",null,"明细详见表10.2.2-26"]
["4","总承包服务费",null,"明细详见表10.2.2-27"]
{"$rows_empty":22}
["合    计"]

{"sheet":"表10.2.2-22 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰】","index":7,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[35,0,35,2]]}
["【表10.2.2-22】"]
["暂列金额明细表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","标化工地增加费","元",null,"暂定费用"]
["2","优质工程增加费","元",null,"暂定费用"]
["3","其他暂列金额","元"]
["3.1"]
{"$rows_empty":27}
["合    计"]

{"sheet":"表10.2.2-23 材料（工程设备）暂估单价表【房屋建筑","index":8,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,8],[0,9,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,3],[2,4,2,8],[2,9,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[39,0,39,3]]}
["【表10.2.2-23】"]
["材料（工程设备）暂估单价及调整表"]
["单位(专业)工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":4},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","编码","材料(工程设备)名称、规格、型号","计量单位","数量",null,"暂估（元）",null,"确认(元)",null,"差额±(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":4},"暂估","确认","单价","合价","单价","合价","单价","合价"]
{"$rows_empty":34}
["合计"]

{"sheet":"表10.2.2-24 专业工程暂估价表【房屋建筑与装饰】","index":9,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[36,0,36,2]]}
["【表10.2.2-24】"]
["专业工程暂估价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额（元）","备注"]
[1]
{"$rows_empty":31}
["合    计"]

{"sheet":"表10.2.2-25 专项技术措施暂估价表【房屋建筑与装饰】","index":10,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[36,0,36,2]]}
["【表10.2.2-25】"]
["专项技术措施暂估价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额（元）","备注"]
[1]
{"$rows_empty":31}
["合    计"]

{"sheet":"表10.2.2-26 计日工表【房屋建筑与装饰】","index":11,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[3,0,3,0],[3,1,3,1],[3,2,3,2],[3,3,3,3],[3,4,3,4],[3,5,3,5],[9,0,9,4],[15,0,15,4],[21,0,21,4],[36,0,36,4]]}
["【表10.2.2-26】"]
["计日工表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,null,"第 1 页  共 1 页"]
["编号","项目名称","单位","暂定数量","综合单价(元)","合价（元）"]
["一","人工"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["人工小计"]
["二","材料"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["材料小计"]
["三","施工机械"]
["1"]
["2"]
["3"]
["4"]
["施工机械小计"]
{"$rows_empty":14}
["总计"]

{"sheet":"表10.2.2-27 总承包服务费计价表【房屋建筑与装饰】","index":12,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[36,0,36,4]]}
["【表10.2.2-27】"]
["总承包服务费计价表"]
["工程名称：穿鼻岛二期配件仓库-房屋建筑与装饰",null,"标段：",null,"第 1 页 共 1 页"]
["序号","项目名称","项目价值（元）","服务内容","费率(%)","金额(元)"]
["1","发包人单独发包专业工程"]
["1.1",null,"0"]
["1.2",null,"0"]
["2","发包人提供材料（工程设备）"]
["2.1",null,"0"]
["2.2",null,"0"]
{"$rows_empty":26}
["合    计"]